AT+VER

*This function reads Bluetooth module firmware revision.*

**Syntax:**

AT+VER?<CR><LF>

**Return Value:**

VER02A <CR><LF>

AT+DNAME

*This function sets Bluetooth device name.*

**Syntax:**

AT+DNAME=WBTDS01<CR><LF>

**Return Value:**

Return OK<CR><LF> indicates success.

AT+URATE

*This function sets Bluetooth device host UART interface baud rate.*

**Syntax:**

AT+URATE=115200<CR><LF> (default)

**Return Value:**

Return OK<CR><LF> indicates success.

AT+AUTOCON

*This function Let Bluetooth module enters automatically pairing mode.*

**Syntax:**

AT+AUTOCON=1<CR><LF> - BT will retry to pair previous connection device. (default)

AT+AUTOCON=0<CR><LF> - BT will not retry to pair previous connection device.

**Return Value:**

Return OK<CR><LF> indicates success.

AT+PROFILE

*This function sets Bluetooth profiles.*

**Syntax:**

AT+PROFILE=Bit[7:0]<CR><LF> (Bit2: BLE, Bit1: HID, Bit0: SPP)

**Return Value:**

Return OK<CR><LF> indicates success.